**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №3 п. Михайловка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Принято решением педагогического совета МКОУСОШ №3 п. Михайловка**Протокол № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | **Введено в действие приказом директора школы МКОУСОШ №3 п. Михайловка**Приказ № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_/Спешилова О.А./ |

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

***предмета «Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» для 5-9 класс***

***Составлена*** на основе государственной программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010 г.

 *Составитель:*

Архарова Светлана Александровна учитель технологии высшей квалификационной категории

**2016-2017 учебный год**

 **Пояснительная записка**

Рабочая программа разработана на основе государственной программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010 г.

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:

- Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 2004 г.;

-Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

- Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии

-Концепция специальных федеральных государственных образовательных стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по швейному делу.

Преподавание базируется на знаниях, получаемых учащимися на уроках математики, русского языка и др. предметов.

 Программа рассчитана на:

5, 6 класс – 5 часов в неделю - 170 часов,

7 класс – 7 часов в неделю - 238 часов,

8, 9 класс – 9 часов в неделю - 306 часов.

**Цель**: Подготовка учащихся к освоению профессии швея и выполнению элементарных видов работ

Достижение цели предполагает решение ряда **задач**:

* формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков;
* развитие мышления, способности к пространственному анализу;
* формирование эстетических представлений и вкуса;
* воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности общеобразовательных знаний и навыков.

**Основные формы:**

* урок,
* практическая работа,
* самостоятельная работа,
* фронтальная работа.

**Основные** **технологии:**

* личностно-ориентированное,
* деятельностный подход,
* уровневая дифференциация,
* информационно-коммуникативные,
* здоровьесберегающие,
* игровые.

**Основными видами деятельности** **учащихся** по предмету являются:

* Беседа (диалог).
* Работа с книгой.
* Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному изображению.
* Самостоятельная работа
* Работа по карточкам.
* Работа по плакатам.
* Составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической карте.

**Методы обучения**: беседа, словесные, практические, наглядные.

**Методы стимуляции**:

* Демонстрация натуральных объектов;
* ИТК
* Дифференцирование, разноуровневое обучение;
* Наглядные пособия, раздаточный материал;
* Создание увлекательных ситуаций;
* Занимательные упражнения;
* Экскурсии;
* Декады трудового обучения;
* Участие в конкурсах;
* Участие в выставках декоративно-прикладного творчества.

 **Коррекционная работа включает следующие направления**. *Коррекция отдельных сторон психической деятельности:*

- развитие восприятия, представлений, ощущений;

 - развитие памяти;

 - развитие внимания;

* развитие пространственных представлений и ориентации. *Развитие различных видов мышления:*
* развитие наглядно-образного мышления;

- развитие словесно-логического мышления.
*Развитие основных мыслительных операций:*

- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий;

- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность.
*Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:*

* развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
* формирование адекватности чувств;
* формирование умения анализировать свою деятельность. *Коррекция - развитие речи:*

- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрас­тными особенностями развития обучающихся. Личностная ориентацияобразовательного про­цесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать причины и логику развития технологических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, усилению мотивации к социаль­ному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных ка­честв, в том числе гражданственности, толерантности.

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально-дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне его ближайшего развития.

 Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения мастерской. При этом на практическое повторение отводится от 30% до 50% учебного времени.

 Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, мелкую и крупную моторики воспитанников. Кроме того, выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени самостоятельность в быту.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**5 класс**

**I четверть (45)**

**Вводное занятие (2ч)**

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. Подготовка рабочей формы, ма­териалов и инструментов. Распределение рабочих мест.

**Швейная мастерская (8ч)**

**Теоретические сведения.** Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Инструменты и приспособления для швейной мастерской. Правила безопасной работы с иглой, ножницами, клеем. Организация рабочего места.

**Умение.** Использование инструментов в швейной мастерской по назначению

**Волокна и ткани (12ч)**

**Теоретические сведения.** Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Сведения о прядении и ткачестве. Полотняное переплетение. Получе­ние ткани. Лицевая и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Сведения о нитках. Хлопчатобумажное волокно.

**Умение.** Определять лицевую и изнаночную сторону тканей, номер ниток, виды волокон и тканей.

**Практические работы.** Составление коллекции тканей - гладкоокрашенных, с печатным рисунком, с блестящей и ворсовой поверхностью, с полотняным переплетением, хлопчатобумажных тканей.

**Ручные работы (23ч)**

**Теоретические сведения.**  Ручные работы при пошиве изделия. Сведения о ручных стежках и строчках: прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, отделочные ручные стежки стежки «вперед иголку», стебельчатые, тамбурные, ручные швы: стачной, шов вподгибку с закрытым срезом. конструкция, применение.

**Умение.** Выполнение ручных стежков и строчек.  **Практические работы.** Выполнение различных видов ручных швов на образцах. Утюжка изделия.

**II четверть (35)**

**Вводное занятие (2ч)**

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мас­терской. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и ма­шинного рабочего места.

**Ремонт одежды (15ч)**

**Изделие.** Пуговица на стойке.

**Теоретические сведения.** Виды пуговицы. Способы пришива­ния пуговицы в зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и одежды.

**Умение.** Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани.

**Практические работы.** Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответ­ствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складыва­ние ткани по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распо­ровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание сре­зов разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта.

**Изделия.** Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации.

**Теоретические сведения.** Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты.

**Умение.** Наложение заплаты.

**Практические работы.** Вырезание лоскута 10x14 см для вешал­ки. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой сто­роны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий.

**Швейная машина с ножным приводом (18ч)**

**Теоретические сведения**. Швейная машина с ножным приво­дом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верх­ней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и под­бор в зависимости от ткани, правила установки.

**Умение.** Работа на швейной машине с ножным приводом.

**Упражнения.** Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани.

**Практические работы.** Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к ра­боте (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машин­ных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигза­гообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте.

**III четверть (50)**

**Вводное занятие (2ч)**

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопас­ной работы в мастерской.

**Машинные работы (20ч)**

**Теоретические сведения.** Стачной шов взаутюжку и вразутюжку. Соединительные швы: двойной и накладной. Краевые швы: шов вподгибку с закрытым и открытым срезом, обтачной шов. Конструкция и применение.

**Умение.** Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывер­тывание ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Конт­роль размеров шва.

**Упражнение.** Выполнение стачного, двойного, накладного, обтачного, шва вподгибку с закрытым и открытым срезом на образцах.

**Практические работы**. Построение чертежа по заданным размерам.

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва

**Виды работы.** Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы.

Самостоятельная работа

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом ши­риной до 1 см. Пришивание на образце пуговиц со сквозными от­верстиями на стойке.

Работа с тканью

**Пошив изделий (28ч)**

**Изделие.** Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом.

**Практические работы.** Заметывание поперечного среза. Заме­тывание долевого среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подго­товка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косы­ми стежками.

**Изделие.** Мешочек для хранения изделия.

**Теоретические сведения.** Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. Машинные швы, кон­струкция и применение. Понятие *обтачать.* Косые и обметочные стежки.

**Умение.** Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва.

**Упражнения.** Выполнение станочного шва на образце.

**Практические работы.** Отделка мешочка отделочными стежка­ми или аппликацией. Стачивание боковых срезов. Обметывание сре­зов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего сре­за швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продер­гивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отде­лочной строчки с одновременным застрачиванием отверстия. При­утюживание изделия.

**Изделия.** Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обра­ботанные швом вподгибку с закрытым срезом шириной более **1** см.

**Теоретические сведения.** Инструменты и материалы для изго­товления выкройки. Сантиметровая лента. Понятия *прямая* и *кри­вая линии, прямой угол.* Линии для выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штрихо­вая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонталь­ные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании.

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы.

**Умение.** Построение чертежа и раскрой изделия.

**Практические работы.** Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямо­му направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложе­нием сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и попереч­ной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к по­шиву на машине. Положение детали при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стеж­ками вручную. Утюжка изделия.

**4 четверть (40)**

**Вводное занятие. (2ч)**

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. Накладной шов.

**Работа с тканью. Пошив изделий (26ч)**

**Изделие**. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 см.

**Теоретические сведения.** Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие размера наволочки размеру подушки.

**Практические работы.** Определение размера наволочек по по­душке. Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Рас­кладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с при­пуском на швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов двой­ным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной закрепки. Утюж­ка готового изделия.

**Изделие.** Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани.

**Теоретические сведения.** Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. Умение. Расчет расхода ткани.

**Практические работы**. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. Расчет ткани расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Разметка мест прикрепления и приметывания ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отделка сумки.

**Практическое повторение (12ч)**

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйственных предметов, мягких игрушек. Самостоятельная работа

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом).

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**6 класс**

**I четверть (45ч)**
**Вводное занятие** **(2ч)**Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастерской. Распределение рабочих мест.
**Швейные изделия (4ч)**

**Теоретические сведения.** Сведения о швейных изделиях. Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. **Практические работы.** Составление коллекции отделочных материалов.

**Прядильное и ткацкое производство (15ч)**

**Теоретические сведения.**  Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты тканей. Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство хлопчатобумажной ткани. Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани.

**Умение.** Распознавание вида хлопчатобумажной и льняной ткани.
**Упражнение**. Выполнение полотняного, саржевого и сатинового переплетения. Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей.
**Лабораторная работа.** Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по особенности горения нитей.
 **Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях (20ч)**

**Обработка обтачкой среза ткани**
**Теоретические сведения.**Виды срезов и свойства ткани.Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, правила соединения.
**Умение.**Ориентировка, пооперационной предметной карте.
**Упражнение.**Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце.
**Практические работы.**Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной).
**Обработка долевой обтачкой косого среза ткани**
**Изделие.**Косынка для работы.
**Теоретические сведения.**Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств, при обработке изделия.
**Практические работы.**Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки.
**Самостоятельная работа (4ч)**

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок по поперечному срезу.

**II четверть (35ч)**
**Вводное занятие (2ч)**
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом.
**Обработка сборок (2ч)**
**Изделие.**Отделка изделия (сборки).
**Теоретические сведения.**Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок.
**Упражнения.**Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).
**Практические работы.**Выполнение и равномерное распределение сборок.

 **Обработка мягких складок** **(4ч)****Изделие.**Отделка изделия (мягкие складки).
**Теоретические сведения.**Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий.
**Упражнение.**Выполнение на образце мягких не заутюженных складок.
**Практические работы.**Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным стежкам.
**Выполнение машинных швов (6ч)**

**Теоретические сведения.**Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. Запошивочный, настрочной и расстрочной швы.
**Умение.** Выполнение запошивочного шва.
**Упражнение.** Выполнение запошивочного шва на образце.
**Практические работы**. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва.
**Построение чертежей одежды (3ч)
Теоретические сведения.** Снятие мерок, их названия и обозначения. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия.
Понятие масштаб*.*Масштабная линейка, применение, приемы работы.

**Умение**. Снятие мерок и их запись

**Практические работы.** Определение по меркам полуобхвата груди и бедер размеров изделий.

**Пошив фартука на поясе (12ч)**

**Изделие.** Фартук с закругленным срезом на поясе.
**Теоретические сведения.** Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Снятие мерок. Построение чертежа.
**Практические работы.** Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука.
**Самостоятельная работа (4ч)**
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется поготовому крою).

**III четверть (50ч)
Вводное занятие (2ч)**
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

**Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом (14ч)
Изделие.** Сорочка с круглым вырезом.
**Теоретические сведения.**  Способы перевода контурных линий. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки.
**Практические работы.** Прокладывание контрольных линий (посередине деталей). Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия.
**Бытовая швейная машина с электроприводом (10ч)**
**Теоретические сведения.**Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной **с**ножным приводом и швейной машиной с электроприводом.
**Умение.**Работа на швейной машине с электроприводом.
**Упражнения.**Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта.
**Практические работы.**Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педали.
**Обработка углов и карманов в швейных изделиях (12ч)**
**Изделие.**Накладной карман.
**Теоретические сведения.**Сведения о подкройных обтачках.Обработка углов подкройной обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот.
**Умение.**Работа по лекалу.
**Упражнение.**Выполнение на образце накладных карманов гладкого с прямыми углами и закругленного с отворотом.
**Практические работы.**Раскрой деталей кармана по лекалу.Обработка верхнего среза кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной строчке.
**Ремонт одежды (8ч)**
**Изделие.** Заплата. Штопка.
**Теоретические сведения.**Эстетика одежды.
Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ.
**Упражнение.** Пришивание заплаты ручным способом на образце.
**Практические работы.** Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подготовка места наложения заплаты. Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия.

**Самостоятельная работа (4ч)**Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соедине­ние кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку.

**IV четверть (40ч)**
**Вводное занятие (2ч)**
Виды предстоящих работ. Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними.

**Раскрой и пошив фартука с нагрудником (12ч)**
**Изделие.**Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу.
**Теоретические сведения.** Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое.
**Умение.**Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и раскрой. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образцом.
**Практические работы.**Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия.
**Пошив трусов-плавок (12ч)**
**Изделие.** Трусы-плавки с резинкой по поясу.
**Теоретические сведения.**Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов.
**Умение.**Снятие и запись мерок.
**Упражнение.**Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя.
**Практические работы.**Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия.

**Пошив летнего головного убора (8ч)**
**Изделие.**Кепи.
**Теоретические сведения.**Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма).
Настрочной и расстрочной швы; характеристика. Использование при пошиве головных уборов.
**Умение.**Учет рисунка ткани при раскрое изделия.
**Упражнение.**Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце.
**Практические работы.**Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия
**Контрольная работа (4ч)**
Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной работы *.*

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**7 класс**

**I четверть (63ч)**

**Вводное занятие (2ч)**

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Прави­ла безопасной работы.

**Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ (10ч)**

**Теоретические сведения.** Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, виды выполняемых опера­ций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышлен­ной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безо­пасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, кор­пуса.

**Умение.** Строчка на промышленной швейной машине по пря­мым и закругленным линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками.

**Упражнения.** Нажим на педаль, пуск и остановка машины, на­матывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток.

**Практические работы.** Подготовка машины к работе (наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и ниж­ней ниток).

**Пошив постельного белья (26ч)**

**Изделие.** Наволочка с клапаном.

**Теоретические сведения.** Льняная ткань: изготовление, свой­ства (способность впитывать влагу и пропускать воздух), отноше­ние к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое про­изводство (общее представление). Профессии.

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необ­ходимость контроля за правильностью выполнения предшествую­щих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве белье­вого изделия.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняной ткани.

**Практические работы.** Обработка поперечного среза швом впод­гибку с закрытым срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины кла­пана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия.

**Изделие.** Пододеяльник.

**Теоретические сведения.** Пододеяльник, назначение, стандар­тные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника.

**Упражнение.** Обработка обтачкой рамки пододеяльника на об­разце. (Обтачка раскраивается из выпада ткани. Внешний срез об­тачки может быть обработан кружевом или шитьем).

**Бригадный метод пошива постельного белья**

**Изделия.** Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперацион­ным разделением труда.

**Теоретические сведения.** Основные стандартные размеры на­волочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постель­ного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постель­ного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции.

**Умение.** Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы.

**Лабораторная работа.** Изучение свойств льняных и хлопчато­бумажных тканей.

**Практические работы.** Раскрой изделия. Пошив изделия бри­гадным методом. Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий.

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия.

**Сведения об одежде (2ч)**

Виды и требования к одежде. Классификация и ассортимент одежды.

**Отделка швейных изделий (16ч)**

**Изделие.** Выполнение окантовочного шва с открытым срезом на образце. Отделка на изделии (оборка).

**Теоретические сведения.** Виды отделки. Окантовочный шов. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.

**Упражнение.** Изготовление образца оборки.

**Практические работы.** Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом. (одинарной и двойной косой обтачкой). Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строч­кой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия.

**Самостоятельная работа (7ч)**

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном.

**II четверть(49ч)**

***Вводное занятие (2ч)***

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инст­рументами и оборудованием.

**Изготовление ночной сорочки (23 ч)**

**Виды работы.** Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной подкройной или косой обтачкой.

**Изделие.** Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фи­гурным вырезом горловины, обработанным подкройной обтачкой.

**Теоретические сведения.** Ткани для пошива ночных сорочек. Фа­соны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Осо­бенности складывания ткани при раскрое детского белья без плече­вого шва. Производственный способ раскроя (вразворот).

**Упражнения.** Построение чертежа в масштабе.

**Практические работы**. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка выкройки. Раскладка выкрой­ки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание гор­ловины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке.

**Изготовление детской пижамы (20ч)**

**Изделие.** Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пи­жамных брюк).

**Теоретические сведения.** Швы, применяемые при пошиве дет­ской пижамы. Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии.

**Умение.** Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым сре­зом верхних и нижних срезов деталей.

**Практические работы.** Подготовка кроя к обработке. Обработ­ка запошивочным швом боковых срезов. Обработка горловины ко­сой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом впод­гибку с закрытым срезом деталей.

**Изделие.** Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вы­резом горловины.

**Теоретические сведения.** Пижама: фасоны, виды отделок. Ис­пользование выкройки сорочки без плечевого шва.

**Умение.** Моделирование выкройки.

**Практические работы.** Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия.

**Изделие.** Брюки пижамные.

**Теоретические сведения.** Пижама: назначение, ткани для поши­ва. Мерки для построения чертежа пижамных брюк. Название дета­лей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных де­талей. Расчет расхода ткани.

**Практические работы.** Снятие с себя мерок, построение черте­жа выкройки. Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. Соединение основных деталей в изделии поясного белья

**Самостоятельная работа (4ч).**

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою.

**III четверть (70 ч)**

***Вводное занятие (2ч)***

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швей­ной машине.

**Волокна и ткани (10 ч)**

**Теоретические сведения.** Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи.

 Получение ткани из шерстяной пря­жи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошер­стяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухо­проницаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, нит­рона). Правила утюжки шерстяной ткани.

**Лабораторная работа.** Определение чистошерстяных и полу­шерстяных тканей по внешним признакам (шерстистая поверх­ность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. Определение длины, из­витости, тонины, прочности, шерстяных волокон.

**Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (28ч)**

**Обработка складок в поясном женском и детском платье**

**Изделие.** Складка на платье.

**Теоретические сведения.** Складка: виды (односторонняя, встреч­ная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.

**Упражнение.** Обработка складок на образце.

**Практические работы.** Разметка линий внутреннего и наруж­ного сгибов ткани. Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок.

**Обработка застежек в боковом шве поясного изделия**

**Изделие**. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки).

**Теоретические сведения.** Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработ­ки в юбках из разных тканей. Петли из ниток.

**Упражнение.** Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках.

**Практические работы.** Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. Обработка нижнего края зас­тежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев зас­тежки на тесьму «молния».

**Изготовление юбок (22ч)**

**Изделие.** Прямая юбка с шестью вытачками.

**Теоретические сведения.** Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.

**Умение.** Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстя­ной ткани. Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. Пошив.

**Упражнение.** Построение чертежа в масштабе по инструктажу. Поузловая обработка

**Практические работы.** Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения выкройки на свой размер. Из­готовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. Поузловая обработка изделия.

**Самостоятельная работа (6ч)** Обработка низа прямой юбки. Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки

**Изделие.** Юбка.

**Теоретические сведения.** Обработка низа юбки: виды, зависи­мость от фасона и ткани. Ширина подгиба.

**Умение.** Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой.

**Практические работы.** Заметывание низа юбки. Обработка по­тайными петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, ко­сой обтачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба руч­ными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия.

**IV четверть (56ч)**

***Вводное занятие***

План работы на четверть.

**Клёшевые юбки (28 ч)**

**Изделие.** Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная кни­зу, со складками.

**Теоретические сведения.** Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутю­женная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву.

**Умение.** Выпол­нение потайных подшивочных стежков.

**Упражнение.** Обработка верхнего среза образца корсажной тесь­мой. Обметывание петли по долевой и поперечной нитям. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки

**Клиньевые юбки (16ч)**

**Изделия.** Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». **Теоретические сведения.** Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб.

**Практические работы.** Снятие мерок. Построение вспомогатель­ных линий. Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чер­теже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы

**Изделие.** Юбка расклешенная с оборкой или без нее.

**Теоретические сведения.** Выравнивание и подрезка низа рас­клешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки.

**Практические работы.** Подрезка низа юбки, обработка верхне­го среза швом вподгибку с закрытым срезом. Прокладывание стро­чек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на крае-обметочной машине.

**Контрольная работа (10ч)**

**Виды работы.** Изготовление юбок прямой и расклешенной, ноч­ной сорочки, простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение за­казов базового предприятия пооперационным разделением труда.

**Практическое повторение**

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом).

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**8 класс**

**I четверть (81ч)

Вводное занятие (2ч)**План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской.

**Сведения о работе швейных машин (8ч)**

**Теоретические сведения.** Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Уход за швейной машиной. **Практические работы.**Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка челночного комплекта. **Умение.** Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта

**Волокна и ткани (8ч)**

**Теоретические сведения.** Общее представление о получении волокони пряжи натурального и искусственногошелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей.

**Умение.**Распознавание шелковой и синтетической ткани.
**Лабораторная работа.** Определение тканей из натуральногои искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей.
Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, по характеру горения.
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способ­ности смачиваться водой, стойкость при нагревании).
Сравнение шелковой ткани схлопчатобумажной ишерстяной.

**Дополнительные сведения о ткани (6 ч)**

**Теоретические сведения.** Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Подготовка ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки. **Практическая работа.** Составление коллекции образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и растительным рисунком.

**Сведения об одежде (6 ч)**

**Теоретические сведения.** Понятие *силуэт*(в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).

**Практическая работа.** Определение по журналу мод стиля, силуэта и фасона изделий**. Умение.** Распознавание фасонов рукавов и воротников.

**Изготовление блузок (35 ч) Изделие.**Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока начинается от середины проймы).
**Теоретические сведения.** Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку.
**Умение.**Приглаживание копировальных оттисков.
**Практические работы.**Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, по линии талии.
**Соединение основных деталей плечевого изделия**
**Изделие.**Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой).
**Теоретические сведения.** Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом).
**Практические работы.**Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение дефектовпосле примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза**.**Утюжка и складывание блузки по стандарту.
**Практическое повторение 12ч**
**Виды работы.**По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение заказов **базового**предприятия с пооперационным разделением труда.
**Самостоятельная работа 4 ч**
Обработка среза окантовочнымшвом и косой обтачкой.Обработка среза двойной строчкой. (Выполняется по готовомукрою на образце.)

**II четверть 63 часа**

**Вводное занятие 2 ч**
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской.

**Изготовление выкройки цельнокроеного платья**
**на основе выкройки блузки и раскрой (35)**
**Изделие.** Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами.
**Теоретические сведения.** Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии.
**Упражнение.** Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4).
**Практические работы.** Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки.
Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой.

**Отделка швейных изделий (22)**
**Изделие.** Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами.
**Теоретические сведения.** Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки.
**Практические работы.** Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия.
**Упражнения.** Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработанных подкройной обтачкой горловины.
**Самостоятельная работа**
Раскрой изделия с использованием готовых лекал.

**III четверть 90 часа**

**Вводное занятие (2 ч)**
План работы па четверть. Добросовестное отношение к труду.
**Построение чертежа основы платья (8ч)**
**Изделие.** Выкройка основы платья.
**Теоретические сведения.**  Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки.
**Практические работы.** Изготовление чертежа основы платья.

**Отделка легкой одежды (66ч)**

**Изделия.**Отделка на изделии (гладь).
**Теоретические сведения.**Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань.
**Умение.**Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.
**Практические работы.**Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гладьевых стежков.

**Изделия.** Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка).
**Теоретические сведения.** Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.
**Умение.**Выполнение мережки.
**Практические работы.** Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки.
**Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке**
**Изделия.** Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке.
**Теоретические сведения.**  Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника.
**Упражнение.**Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов).
**Практические работы**. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника.
**Обработка деталей с кокетками**
**Изделие.**Кокетка.
**Теоретические сведения.** Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка нижнего) среза. Отделка.
**Упражнение.** Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы.
**Практические работы.** Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками.
**Практическое повторение** (**10ч)**
**Виды работы.**Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с пооперационным разделением труда. Выполнение заказов школы.
**Самостоятельная работа (4ч)**
Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою).

**IV четверть 72ч**

**Вводное занятие 2ч**
План работы на четверть.
**Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья (64ч)**
**Изделие.** Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. **Теоретические сведения.** Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья.
**Практические работы.** Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям.
**Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой**
**Изделие.**Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом.
**Теоретические сведения.** Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника.
**Упражнения.** Пробные строчки с применением приспособлений.
**Практические работы.** Установка линеек и ланок на швейной машине. Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия.
**Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата**
**Изделие.** Выкройка **халата**с отложнымворотником, притачным подбортом и длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника.
**Теоретические сведения.**Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение.
**Практические работы.**Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков.
**Обработка бортов подбортами в легком женском платье**
**Изделие.** Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без нее, с рукавом или без них.
**Теоретические сведения.**Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом.
**Умение.**Регулировка швейной машины.
**Упражнения.**Соединение манжеты с длинным рукавом на образце.
**Практические работы.**Сметывание и примерка халата.Исправление обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка полборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу - по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой.
**Контрольная работа и анализ ее качества 6 ч** Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1:2.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

**9 класс**

 **I четверть 81 часов**

**Вводное занятие (2ч)**

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответ­ственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение ра­бочих мест.

**Промышленные швейные машины (20ч)**

**Теоретические сведения.** Универсальная швейная машина: мо­дели (97-го класса, 1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простей­шие приемы регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Спе­циальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. За­правка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и по­луавтоматы: характеристика и назначение. **Умение.** Работа на универсальной швейной машине. **Упражнения.** Заправка верхней и нижней нитей на универсаль­ной и специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верх­них и нижних нитей на универсальной и специальной швейных ма­шинах.

**Волокна, ткани и нетканые материалы (15ч)**

**Теоретические сведения.** Ассортимент тканей из синтетичес­ких волокон и нитей. Блузочная, плательная и плащевая синтети­ческие ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизи­рованных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды.. **Лабораторная работа.** Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по характеру горения нитей.Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитками разным номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменени­ем внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным режимом.

**Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий (18ч)**

**Изделие.** Короткий рукав «Фонарик» **Теоретические сведения.** Моделирование рукавов. **Практические работа.** Обработка короткого рукава «фонарик» с образованием одинарной и двойной оборки на образцах.

**Изделие**. Плосколежащий воротник. **Теоретические сведения.** Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего воротника. **Практическая работа.** Обработка плосколежащего воротника и соединение воротника с горловиной с помощью двойной косой обтачкой.

**Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии бедер (13ч)**

**Изделие.** Образцы соединения лифа и юбки различными способами. **Теоретические сведения.** Изготовление выкроек платья в масштабе 1:4 и натуральную величину. Правила соединения лифа с юбкой.  **Практические работы.** Соединение лифа с юбкой стачным и накладным швами.

**Практическое повторение** **(9ч) Виды работы.** Выполнение заказов школы. Пошив комплектов постельного белья.

**Самостоятельная работа (4ч)**

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1: 2. (Вы­полняется по готовому крою.)

**II четверть 63 ч**

 **Вводное занятие (2ч)**

 План работы на четверть.

**Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер (20ч)**

**Изделие.** Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или без рукавов.

**Теоретические сведения.** Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, отрезного по линии та­лии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Ткани, используемые для пошива от­резного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. **Умение.** Выбор и описание фасона платья. **Практические работы.** Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Из­менение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на швы. Прокладывайте копировальных стежков. Подготовка к примерке платья. Пример­ка. Внесение исправлений после примерки. Обработка вытачек, боко­вых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом.

**Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину (6ч)**

**Теоретические сведения.** Готовая выкройка: особенности, на­звание деталей и контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величи­ну, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. **Умение**. Использование миллиметровой бумаги для изготовле­ния выкройки в натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в на­туральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка вы­кройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в жур­нале мод с использованием инструкции к выкройке. **Практические работы.** Выбор фасона изделия с учетом его слож­ности. Анализ выкройки и чертежа.

**Организация труда и производства на швейной фабрике (4ч)**

**Теоретические сведения.** Основные этапы изготовления одеж­ды в швейной промышленности. Общее представление о разработ­ке моделей и конструировании изделий для массового производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разря­ды по существующей тарифной сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. Безопасность труда на швейной фабрике. **Экскурсия.** Швейная фабрика или ателье. Ознакомление с оборудованием.

**Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве (14 ч)**

**Изделие.** Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. **Теоретические сведения.** Работа подготовительного и раскрой­ного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы рас­кроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для изготовления. После­довательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, об­работка горловины, втачивание рукавов в открытую пройму или об­работка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. **Практические работы.** Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной технологии

**Технология изготовления поясного швейного изделия, применяемая в массовом производстве (6ч)**

**Изделия.** Юбка, брюки несложного фасона.

**Теоретические сведения.** Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Вы­бор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. **Практические работы (7ч).** Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления рисунка, экономного использова­ния ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. **Самостоятельная работа (4ч).** Пошив платья, отрезного по линии бедер в масштабе 1:4 по готовому крою.

**III четверть 90 ч**

**Вводное занятие** **(2ч)** План работы на четверть.

**Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (64ч)**

**Теоретические сведения.** Применение, виды и назначение отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Производственный способ обработки засте­жек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новей­шая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. **Практические работы.** Выполнение образцов различных видов обработки отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соедине­ние накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение пояса с верхним срезом изделия при ис­пользовании элементов промышленной технологии. Обработка швом вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универсальной и специальной машинах.

**Практическое повторение (20ч)**

Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. **Виды работы.** Пошив фартука на поясе и клиньевой юбки с оборками, ночной сорочки.

**Самостоятельная работа (4ч)**

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без пред­варительного сметывания.

**IV четверть 72 ч**

**Вводное занятие (2ч)**

План работы на четверть.

**Изготовление брюк на основе готовой выкройки (44ч)**

**Изделие.**  Брю­ки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики. **Теоретические сведения.** Ассортимент поясных изделий на фаб­рике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для рас­кроя поясных изделий. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку детали изделия. **Умение.** Влажно-тепловая обработка шва. **Практические работы.** Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влаж­но-тепловая обработка швов.

**Практическое повторение (подготовка к экзамену) (22ч)**

Пошив изделий, равнозначных по трудности исполнения экзаменационным. **Виды работы.** Пошив летнего сарафана**.** Стачивание с одновременным обметыванием бо­ковых и других срезов на стачивающе-обметочной машине при по­шиве легкой одежды. Заготовка образцов выполнения соединительных швов.

**Контрольная работа (4ч)**

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному.

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**средняя общеобразовательная школа №3 п. Михайловка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рассмотрено на МС** «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | **«Согласовано»**Зам. директора по УВР/Алфёрова Е.П./ | **«Утверждаю»**Приказ № \_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.Директор школы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Спешилова О.А./ |

**Календарно-тематическое планирование**

**предмета «Швейное дело»**

**для 5-9 классов**

**Архаровой Светланы Александровны**

***высшая квалификационная категория***

***Количество часов в неделю/год:*** *5,6 класс - 5 часов /170 часов*

 *7 класс - 7 часов /238 часов*

 *8,9 класс – 9 часов/306 часов*

***Составлено*** на основе государственной программы Министерства образования РФ для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, - М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2010 г.

***Учебник:*** Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5,6,7,8,9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.: - Просвещение, 2012 г.

**МКОУСОШ №3 п. Михайловка**

**2016-2017 учебный год**

**Календарно-тематическое планирование 5 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование раздела и тем** | **Часы учебного времени** | **Дата план** | **Дата факт** |
| **I четверть (45 ч.)** |
| 1 | Вводное занятие. Первичный инструктаж по охране труда. | 2 | 05.0905.09 |  |
| **Швейная мастерская (8 ч)** |
| 2 | Правила поведения в швейной мастерской. | 2 | 05.0906.09 |  |
| 3 | Инструменты и приспособления для швейных работ. | 2 | 06.0912.09 |  |
| 4 | Правила безопасной работы иглой, ножницами, клеем. | 2 | 12.0912.09 |  |
| 5 | Организация рабочих мест. | 2 | 13.0913.09 |  |
| **Волокна и ткани (12ч)** |
| 7 | Сведения о волокнах. | 4 | 19.0919.09.19.0920.09 |  |
| 8 | Сведения о прядении, ткани и нитках. | 4 | 20.0926.0926.0926.09 |  |
| 9 | Полотняное переплетение. | 2 | 27.0927.09 |  |
| 10 | Хлопчатобумажные ткани. | 2 | 03.1003.10 |  |
| **Ручные работы (23ч)** |
| 11 | Подготовка к выполнению ручных швейных работ. | 1 | 03.10 |  |
| 12 | Раскрой из ткани деталей изделия. | 1 | 04.10 |  |
| 13 | Обработка срезов ткани. | 1 | 04.10 |  |
| 14 | Электрический утюг. Правила безопасной работы. | 1 | 10.10 |  |
| 15 | Сведения о ручных стежках и строчках. | 1 | 10.10 |  |
| 16 | Прямые стежки. Выполнение на образце. | 1 | 10.10 |  |
| 17 | Косые стежки. Выполнение на образце. | 2 | 11.1011.10 |  |
| 18 | Петлеобразные стежки. Выполнение на образце. | 2 | 17.1017.10 |  |
| 19 | Петельные стежки. Выполнение на образце. | 2 | 17.1018.10 |  |
| 20 | Отделочные ручные стежки. Стежки «вперед иголку» | 1 | 18.10 |  |
| 21 | Стебельчаты стежки. Выполнение на образце. | 2 | 24.1024.10 |  |
| 22 | Тамбурные стежки. Выполнение на образце. | 2 | 24.1025.10 |  |
| 23 | Ручной стачной шов. | 1 | 25.10 |  |
| 24 | Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. | 1 | 31.10 |  |
| 25 | Выполнение ручного шва вподгибку с закрытым срезом | 2 | 31.1031.10 |  |
| 26 | **Самостоятельная работа.** Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом | 2 | 01.1101.11 |  |
| **II четверть (35)** |
| 27 | Вводное занятие. | 2 | 14.1114.11 |  |
| **Ремонт одежды (15ч)** |
| 28 | Ремонт одежды и белья. | 2 | 14.1115.11 |  |
| 29 | Сведения о пуговицах. | 2 | 15.1121.11 |  |
| 30 | Пришивание пуговицы со сквозным отверстием. | 2 | 21.1121.11 |  |
| 31 | Пришивание пуговицы с ушком. | 2 | 22.1122.11 |  |
| 32 | Пришивание пуговицы на стойке. | 2 | 28.1128.11 |  |
| 33 | Выполнение ремонта одежды по распоровшемуся шву. | 1 | 28.11 |  |
| 34 | Изготовление вешалки. | 1 | 29.11 |  |
| 35 | Раскрой детали вешалки. | 1 | 29.11 |  |
| 3637 | Обработка детали вешалки косыми стежками. Соединение с полотенцем. | 1 | 05.12 |  |
| 38 |  Изготовление декоративной заплаты-аппликации. | 1 | 05.12 |  |
| **Швейная машина с ножным приводом (18ч)** |
| 39 | Сведения о швейных машинах. | 2 | 05.1206.12 |  |
| 40 | Правила посадки и безопасной работы за швейной машиной.  | 2 | 06.1212.12 |  |
| 41 | Устройство швейной машины. | 2 | 12.1212.12 |  |
| 42 | Пуск и остановка швейной машины с ручным и ножным приводом (без иглы) | 2 | 13.1213.12 |  |
| 43 | Устройство машинной иглы. Установка иглы. | 2 | 19.1219.12 |  |
| 44 | Шитье на швейной машине с ножным приводом (без ниток) | 2 | 19.1220.12 |  |
| 45 |  Намотка нитки на шпульку. | 1 | 20.12 |  |
| 46 | Заправка верхней нити и нижней нити. Выполнение пробных строчек на образцах. | 2 | 26.1226.12 |  |
| 47 | Регулятор строчки. Машинная закрепка | 1 | 26.12 |  |
| 48 | Самостоятельная работа. Выполнение различных строчек по заданным размерам.  | 2 | 27.1227.12 |  |
| **III четверть (50)** |
| 49 | Вводное занятие. | 2 | 16.0116.01 |  |
| **Машинные работы (20ч)** |
| 50 |  Стачной шов. Выполнение стачных швов взаутюжку и разутюжку на образцах.  | 2 | 16.0117.01 |  |
| 51 | Двойной шов. Выполнение на образце. | 2 | 17.0123.01 |  |
| 52 | Выполнение накладного шва с одним закрытым срезом на образце | 4 | 23.0123.0124.0124.01 |  |
| 53 | Выполнение накладного шва с двумя закрытыми срезами на образце. | 4 | 30.0130.0130.0131.01 |  |
| 54 |  Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образце. | 4 | 31.0106.0206.0206.02 |  |
| 55 | Обтачной шов. Выполнение на образце. | 4 | 07.0207.0213.0213.02 |  |
| **Пошив изделий (26ч)** |
| 56 | Построение чертежа и изготовление выкройки. | 2 | 13.0214.02 |  |
| 57 | Подготовка ткани к раскрою. | 1 | 14.02 |  |
| 58 | Анализ и планирование работы по пошиву головного платка. | 1 | 20.02 |  |
| 59 | Обработка поперечных срезов платка краевым швом в подгибку с закрытым срезом. | 2 | 20.0220.02 |  |
| 60 | Обработка долевых срезов платка краевым швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 21.0221.02 |  |
| 61 | Обработка углов платка косыми стежками. | 2 | 27.0227.02 |  |
| 62 | Анализ и планирование работы по пошиву мешочка для хранения работ. | 1 | 27.02 |  |
| 63 | Выполнение отделки мешочка аппликацией. | 1 | 28.02 |  |
|  | Обработка боковых срезов кроя мешочка стачным швом. | 1 | 28.02 |  |
| 64 | Обработка верхнего среза мешочка краевым швом. | 2 | 06.0306.03 |  |
| 65 | Продергивание шнура (тесьмы, узкой ленты) и утюжка готового изделия. | 1 | 06.03 |  |
| 66 | Анализ и планирование работы по пошиву салфетки. | 1 | 07.03 |  |
| 67 | Построение чертежа салфетки. | 1 | 07.03 |  |
| 68 | Подготовка выкройки салфетки к раскрою. | 1 | 13.03 |  |
| 69 | Подготовка ткани к раскрою. Подготовка кроя салфетки к обработке. | 1 | 13.03 |  |
| 70 | Обработка срезов салфетки краевым швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 13.0314.03 |  |
| 71 | Выполнение отделки салфетки вышивкой и утюжка готового изделия. | 2 | 14.0320.03 |  |
| 72 |  **Самостоятельная работа.** Изготовление носового платка. Анализ выполненной работы.  | 2 | 20.0320.03 |  |
| **IV четверть (40ч)** |
| 73 | Вводное занятие. | 2 | 27.0327.03 |  |
| **Пошив изделий (30ч)** |
| 74 | Анализ образца наволочки. Планирование работы по пошиву изделия. | 2 | 27.0328.03 |  |
| 75 | Построение чертежа наволочки (70\*70) | 2 | 28.0303.04 |  |
| 76 | Подготовка выкройки наволочки к раскрою. | 2 | 03.0403.04 |  |
| 77 | Подготовка ткани к раскрою и раскрой наволочки.  | 2 | 04.0404.04 |  |
| 78 | Обработка поперечных срезов наволочки краевым швом в подгибку с закрытым срезом. | 2 | 10.0410.04 |  |
| 79 | Разметка клапана. Обработка боковых срезов двойным швом. | 2 | 10.0411.04 |  |
| 80 | Окончательная отделка наволочки. | 2 | 11.0417.04 |  |
| 81 | Анализ образца сумки хозяйственной. Планирование работы по пошиву изделия. | 2 | 17.0417.04 |  |
| 82 | Построение чертежа сумки хозяйственной. | 2 | 18.0418.04 |  |
| 83 | Подготовка выкроек деталей к раскрою. | 2 | 24.0424.04 |  |
| 84 | Раскладка выкроек и раскрой деталей сумки. | 2 | 24.0425.04 |  |
| 85 | Обработка деталей ручек накладным швом. | 2 | 25.0415.05 |  |
| 86 | Обработка верхних срезов основной детали сумки хозяйственной с одновременным втачиванием ручек. | 2 | 15.0515.05 |  |
| 87 | Обработка боковых срезов, застрачивание углов. | 2 | 16.0516.05 |  |
| 88 | Окончательная отделка сумки. | 2 | 22.0522.05 |  |
| **Практическое повторение (8ч)** |
| 89 | Изготовление футляра для ручек и карандашей. | 2 | 22.0523.05 |  |
| 90 |  Изготовление мягких игрушек по одной выкройке. | 2 | 23.0529.05 |  |
| 91 | **Контрольная работа.** Изготовление прихватки для кухни. | 3 | 29.0529.0530.05 |  |
| 92 | Анализ контрольной работы. | 1 | 30.05 |  |

**Календарно-тематическое планирование 6 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование раздела и тем** | **Часы учебного времени** | **Дата план** | **Дата факт** |
| **I четверть (45 ч.)** |
| 1 | Вводное занятие.  | 2 | 05.0905.09 |  |
| **Швейные изделия(4ч)** |
| 2 | Сведения о швейных изделиях. | 2 | 05.0906.09 |  |
| 3 | Отделочные материалы. Влажно-тепловая обработка изделий. | 2 | 06.0912.09 |  |
| **Прядильное и ткацкое производство (15ч)** |
| 4 | Сведения о ткачестве и прядении. | 1 | 12.09 |  |
| 5 | Прядильное и ткацкое производство. | 1 | 12.09 |  |
| 6 | Отделка и дефекты тканей. | 1 | 13.09 |  |
| 7 |  Выполнение полотняного переплетения на образце. | 2 | 13.09 19.09. |  |
| 8 | Выполнение саржевого переплетения на образце. | 2 | 19.0919.09 |  |
| 9 | Выполнение сатинового переплетения на образце. | 2 | 20.0920.09 |  |
| 10 | Свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. | 2 | 26.0926.09 |  |
| 11 | Получение и свойства льняных тканей. | 2 | 26.0927.09 |  |
| 12 | Определение хлопчатобумажных и льняных тканей. | 2 | 27.0903.10 |  |
| **Обработка срезов в швейных изделиях (20ч)** |
| 13 | Виды срезов ткани. Свойства срезов ткани. | 1 | 03.10 |  |
| 14 | Обтачки. Раскрой долевых и поперечных обтачек. | 1 | 03.10 |  |
| 15 | Обработка среза детали долевой обтачкой на изнаночную сторону. | 2 | 04.1004.10 |  |
| 16 | Обработка среза детали поперечной обтачкой на лицевую сторону | 2 | 10.1010.10 |  |
| 17 | Косая обтачка. Раскрой и соединение косых обтачек. | 2 | 10.1011.10 |  |
| 18 | Обработка закруглённого среза детали одинарной косой обтачкой. | 2 | 11.1017.10 |  |
| 19 | Обработка закруглённого среза детали двойной косой обтачкой. | 2 | 17.1017.10 |  |
| 20 |  Анализ образца косынки и планирование работы. | 1 | 18.10 |  |
| 21 | Построение чертежа и подготовка выкройки косынки к раскрою. | 2 | 18.1024.10 |  |
| 22 | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой косынки. | 1 | 24.10 |  |
| 23 | Обработка поперечного и долевого срезов косынки швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 24.1025.10 |  |
| 24 | Обработка косого среза косынки долевой обтачкой. Влажно-тепловая обработка изделия. | 2 | 25.1031.10 |  |
| **Самостоятельная работа(4ч)** |
| 25 | Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой | 4 | 31.1001.1101.1101.11 |  |
| **II четверть (35ч)** |
| 26 | Вводное занятие. | 2 | 14.1114.11 |  |
| **Обработка сборок и складок (6ч)** |
| 27 | Сборки. Выполнение сборок ручным и машинным способом. | 2 | 14.1115.11 |  |
| 28 | Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в разные стороны. | 2 | 15.1121.11 |  |
| 29 | Разметка и выполнение мягких складок, заложенных в одну сторону. | 2 | 21.1121.11 |  |
| **Выполнение машинных швов (6ч)** |
| 30 | Виды машинных швов. | 2 | 22.1122.11 |  |
| 31 | Выполнение запошивочного шва на образце. | 2 | 28.1128.11 |  |
| 32 | Настрочной и расстрочной швы. | 2 | 28.1129.11 |  |
| **Построение чертежей одежды (3ч)** |
| 33 |  Правила и последовательность снятия мерок. Запись мерок. | 1 | 29.11 |  |
| 34 | Сведения о прибавках. Масштабная линейка. | 1 | 05.12 |  |
| 35 | Построение чертежей швейных изделий на швейных предприятиях. | 1 | 05.12 |  |
| **Построение чертежа и пошив фартука на поясе (12ч)** |
| 36 | Анализ и планирование работы по пошиву фартука на поясе. | 1 | 05.12 |  |
| 37 | Построение чертежа фартука на поясе в масштабе 1:4 | 1 | 06.12 |  |
| 38 | Построение чертежа фартука на поясе в натуральную величину. | 1 | 06.12 |  |
| 39 | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой фартука. | 2 | 12.1212.12 |  |
| 40 | Подготовка деталей кроя к обработке. | 1 | 12.12 |  |
| 41 | Обработка боковых и нижнего среза фартука двойной косой обтачкой. | 2 | 13.1213.12 |  |
| 42 | Обработка пояса. | 2 | 19.1219.12 |  |
| 43 | Обработка верхнего среза фартука поясом. Влажно-тепловая обработка изделия. | 2 | 19.1220.12 |  |
| **Самостоятельная работа (6ч)** |
| 44 | Обработка горловины косой двойной обтачкой (поготовому крою). | 6 | 20.1226.1226.1226.1227.1227.12 |  |
| **III четверть (50ч)** |
| 45 | Вводное занятие. | 2 | 16.0116.01 |  |
| **Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом (14ч)** |
| 46 | Анализ образца ночной сорочки и планирование работы по пошиву изделия. | 1 | 16.01 |  |
| 47 | Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в масштабе 1:4 | 1 | 17.01 |  |
| 48 | Построение чертежа сорочки с круглым вырезом в натуральную величину. | 1 | 17.01 |  |
| 49 | Подготовка ткани к раскрою. Раскрой сорочки. | 1 | 23.01 |  |
| 50 | Подготовка деталей кроя к обработке. | 1 | 23.01 |  |
| 51 | Обработка плевых срезов запошивочным швом. | 1 | 23.01 |  |
| 52 | Обработка среза горловины двойной косой обтачкой. | 2 | 24.0124.01 |  |
| 53 | Обработка боковых срезов сорочки запошивочным швом. | 2 | 30.0130.01 |  |
| 54 | Обработка срезов пройм двойной косой обтачкой. | 2 | 30.0131.01 |  |
| 55 | Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 1 | 31.01 |  |
| 56 | Окончательная отделка изделия. | 1 | 06.02 |  |
| **Бытовая швейная машина с электроприводом (10ч)** |
| 57 | Сведения о бытовых швейных машинах. Устройство электропривода. | 2 | 06.0206.02 |  |
| 58 | Устройство, назначение и особенности машины с электроприводом. | 2 | 07.0207.02 |  |
| 59 | Рабочие механизмы швейной машины. Устройство челночного комплекта. | 2 | 13.0213.02 |  |
| 60 | Разборка и сборка челночного комплекта. | 2 | 13.0214.02 |  |
| 61 | Механизмы регулировки швейной машины. Регуляторы: строчки, натяжения верхней и нижней нити. | 2 | 14.0220.02 |  |
| **Обработка углов и карманов в швейных изделиях(12ч)** |
| 62 | Сведения о подкройных обтачках. Изготовление выкройки. | 2 | 20.0220.02 |  |
| 63 | Обработка углов подкройной обтачкой на образце. | 2 | 21.0221.02 |  |
| 64 | Виды и формы накладных карманов.  | 2 | 27.0227.02 |  |
| 65 | Обработка гладкого накладного кармана на образце. | 2 | 27.0228.02 |  |
| 66 | Обработка накладного кармана с отворотом на образце. | 2 | 28.0206.03 |  |
| 67 | Обработка боковых и нижних срезов кармана овальной формы. | 2 | 06.0306.03 |  |
| **Ремонт одежды (8ч)** |
| 68 | Наложение заплаты из гладкоокрашенной ткани на образце | 2 | 07.0307.03 |  |
| 69 | Наложение заплаты из ткани с рисунком на образце | 2 | 13.0313.03 |  |
| 70 | Наложение заплаты накладным швом на образце. | 2 | 13.0314.03 |  |
| 71 | Выполнение штопки на трикотажной ткани. | 2 | 14.0320.03 |  |
| **Самостоятельная работа (4ч)** |
| 72 | Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14 см, шириной отворота 3 см. Обработка и соедине­ние кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. | 2 | 20.0320.03 |  |
| 73 | Анализ самостоятельной работы | 2 | 21.0321.03 |  |
| **IV четверть (40ч)** |
| 74 | Вводное занятие  | 2 | 27.0327.03 |  |
|  **Раскрой и пошив фартука с нагрудником (12ч)** |
| 75 | Анализ фартука с нагрудником. Планирование работы по пошиву. | 1 | 27.03 |  |
| 76 | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка деталей выкройки фартука на ткани и раскрой. | 1 | 28.03 |  |
| 77 | Подготовка деталей кроя фартука к обработке. | 1 | 28.03 |  |
| 78 | Обработка бретелей обтачным швом. Обработка карманов. | 2 | 03.0403.04 |  |
| 79 | Обработка нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. | 2 | 03.0404.04 |  |
| 80 | Обработка боковых и нижнего срезов нижней части фартука. | 2 | 04.0410.04 |  |
| 81 | Соединение карманов с нижней частью фартука накладным швом. | 1 | 10.04 |  |
| 82 | Обработка пояса обтачным швом. Выполнение машинной сборки по верхнему срезу фартука. | 1 | 10.04 |  |
| 83 | Соединение деталей фартука и окончательная отделка изделия. | 1 | 11.04 |  |
| **Пошив трусов-плавок (12ч)** |
| 84 | Анализ образца трусов-плавок и планирование работы по пошиву изделия. | 2 | 11.0417.04 |  |
| 85 | Раскладка деталей выкройки на ткани и раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. | 2 | 17.0417.04 |  |
| 86 | Обработка накладной ластовицы и соединение её с изделием. | 2 | 18.0418.04 |  |
| 87 | Обработка боковых срезов запошивочным швом. | 2 | 24.0424.04 |  |
| 88 | Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. | 2 | 24.0425.04 |  |
| 89 | Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Окончательная отделка изделия. | 2 | 25.0415.05 |  |
| **Пошив летнего головного убора (8ч)** |
| 90 | Анализ образца кепи. Планирование работы попошиву. | 2 | 15.0515.05 |  |
| 91 | Раскладка деталей выкройки кепи на ткани и раскрой. | 2 | 16.0516.05 |  |
| 92 | Соединение клиньев головки подкладки. Обработка козырька. | 2 | 22.0522.05 |  |
| 93 | Соединение деталей головки и козырька с подкладкой. Окончательная отделка изделия. | 2 | 22.0523.05 |  |
| **Контрольная работа (6ч)** |
| 94 | Пошив поварского фартука на поясе по готовому крою. Анализ контрольной работы. | 4 | 23.0529.0529.0529.0530.0530.05 |  |

 **Календарно-тематическое планирование 7 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование раздела и тем** | **Часы учебного времени** | **Дат план** | **Дата факт** |
| **I четверть (63 ч.)** |
| 1 | Вводное занятие.  | 2 | 05.0905.09 |  |
| **Промышленные швейные машины (10ч)** |
| 2 | Сведения о промышленных швейных машинах. Универсальная и краеобмёточная промышленная швейная машина. | 2 | 05.0906.09 |  |
| 3 | Механизмы промышленной швейной машины. | 2 | 06.0906.09 |  |
| 4 | Намотка нитки на шпульку | 2 | 07.0912.09 |  |
| 5 | Заправка верхней и нижней нитки | 2 | 12.0912.09 |  |
| 6 | Выполнение пробных строчек на образцах. | 2 | 13.0913.09 |  |
| **Пошив постельного белья (26ч)** |
| 7 | Ткани для постельного белья. | 2 | 13.0914.09 |  |
| 8 | Бельевые швы. Выполнение швов без предварительного смётывания. | 4 | 19.0919.0919.0920.09 |  |
| 9 | Анализ и планирование работы по пошиву простыни. | 2 | 20.0920.09 |  |
| 10 | Пошив простыни. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 21.0926.09 |  |
| 11 | Анализ и планирование работы по пошиву наволочки с клапаном. | 2 | 26.0926.09 |  |
| 12 | Раскрой наволочки. | 2 | 27.0927.09 |  |
| 13 | Обработка поперечных срезов наволочки швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 27.0928.09 |  |
| 14 | Обработка боковых срезов соединительным швом.  | 2 | 03.1003.10 |  |
| 15 | Анализ и планирование работы по пошиву пододеяльника с вырезом в виде ромба. | 2 | 03.1004.10 |  |
| 16 | Раскрой пододеяльника и косых обтачек. | 2 | 04.1004.10 |  |
| 17 | .Обработка выреза пододеяльника. | 2 | 05.1010.10 |  |
| 18 | Обработка долевых и поперечных срезов пододеяльника. Окончательная отделка изделия. | 2 | 10.1010.10 |  |
| **Сведения об одежде (2ч)** |
| 19 | Виды и требования к одежде. | 2 | 11.1011.10 |  |
| **Отделка швейных изделий (16ч)** |
| 20 | Виды отделки. Окантовочный шов. | 2 | 11.1012.10 |  |
| 21 | Выполнение окантовочного шва с открытым срезом на образце. | 3 | 17.1017.1017.10 |  |
| 22 | Обработка среза детали окантовочным швом с закрытым срезом. (одинарной и двойной косой обтачкой) | 3 | 18.1018.1018.10 |  |
| 23 | Оборки. Обработка отлетного среза оборки ручным способом и зигзагообразной машинной строчкой на образце. | 2 | 19.1024.10 |  |
| 24 | Обработка отлетного среза оборки швом вподгибку и закрепление подгиба двойной машинной строчкой. | 3 | 24.1024.1025.10 |  |
| 25 | Соединение оборки с основной деталью стачным и накладным швами. | 3 | 25.1025.1026.10 |  |
| **Самостоятельная работа (7ч)** |
| 26 | Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. | 7 | 31.10.31.10.31.1001.1101.1101.1102.11 |  |
| **II четверть (49ч)** |
| 27 | Вводное занятие | 2 | 14.1114.11 |  |
| **Изготовление ночной сорочки без плечевого шва (23ч)** |
| 28 | Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы. | 2 | 14.1115.11 |  |
| 29 | Построение чертежа ночной сорочки в масштабе 1:4 | 2 | 15.1115.11 |  |
| 30 | Построение чертежа в натуральную величину.  | 2 | 16.1121.11 |  |
| 31 | Изготовление выкройки подкройной обтачки. | 2 | 21.1121.11 |  |
| 32 | Изменение выкройки ночной сорочки. Изготовление оборки. | 2 | 22.1122.11 |  |
| 33 | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. | 2 | 22.1123.11 |  |
| 34 | Раскрой сорочки. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. | 3 | 28.1128.1128.11 |  |
| 35 | Обработка боковых срезов сорочки. | 3 | 29.1129.1129.11 |  |
| 36 | Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. | 3 | 30.1105.1205.12 |  |
| 37 | Обработка нижнего среза. Окончательная отделка изделия. | 2 | 05.1206.12 |  |
| **Изготовление детской пижамы (20ч)** |
| 38 | Анализ и планирование работы по пошиву пижамы. | 2 | 06.1206.12 |  |
| 39 | Изготовление выкройки пижамной сорочки. Раскрой пижамной сорочки. | 2 | 07.1212.12 |  |
| 40 | Обработка закругленного среза горловины двойной косой обтачкой. | 2 | 12.1212.12 |  |
| 41 | Обработка нижнего среза сорочки двойной косой обтачкой. | 2 | 13.1213.12 |  |
| 42 | Обработка боковых срезов соединительным швом. Обработка срезов рукавов швом вподгибку с закрытым срезом. | 2 | 13.1214.12 |  |
| 43 | Изготовление выкройки пижамных брюк. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой брюк. | 2 | 19.1219.12 |  |
| 44 | Обработка шаговых срезов. Соединение правой и левой деталей пижамных брюк. | 4 | 19.1220.1220.1220.12 |  |
| 45 | Обработка верхнего и нижних срезов брюк швом вподгибку с закрытым срезом. | 4 | 21.1226.1226.1226.12 |  |
| **Самостоятельная работа (4ч)** |
| 47 | Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. | 4 | 27.1227.1227.1228.12 |  |
| **III четверть (70ч)** |
| 48 | Вводное занятие. | 2 | 16.0116.01 |  |
| **Волокна и ткани (10 ч)** |
| 49 | Шерстяные волокна и пряжа. | 2 | 16.0117.01 |  |
| 50 | Получение шерстяных тканей и их свойства. | 2 | 17.0117.01 |  |
| 51 | Определение шерстяных и полушерстяных тканей. | 2 | 18.0123.01 |  |
| 52 | Основные профессии прядильного и ткацкого производства | 4 | 23.0123.0124.0124.01 |  |
| **Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий (28 ч)** |
| 53 | Обработка вытачек. Выполнение на образце. | 2 | 24.0125.01 |  |
| 54 | Обработка складок.  | 2 | 30.0130.01 |  |
| 55 | Выполнение односторонней и встречной складки на образце. | 2 | 30.0131.01 |  |
| 56 | Выполнение бантовой складки на образце. | 2 | 31.0131.01 |  |
| 57 | Обработка срезов стачного шва. | 2 | 01.0206.02 |  |
| 58 | Обработка застежки в поясных изделиях. | 2 | 06.0206.02 |  |
| 59 | Пришивание крючков, петель и кнопок на образце. | 2 | 07.0207.02 |  |
| 60 | Обработка обмётанных петель. | 2 | 07.0208.02 |  |
| 61 | Обработка застежки на крючках. | 2 | 13.0213.02 |  |
| 62 | Обработка притачного пояса на образце. | 2 | 13.0214.02 |  |
| 63 | Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с закрытым срезом.  | 2 | 14.0214.02 |  |
| 64 | Обработка нижнего среза детали краевым швом вподгибку с открытым срезом. | 2 | 15.0220.02 |  |
| 65 | Обработка закругленного нижнего среза детали швом вподгибку с закрытым срезом. | 4 | 20.0220.0221.0221.02 |  |
| **Изготовление юбок (22ч)** |
| 66 | Анализ образца прямой юбки. Планирование работы по пошиву. | 2 | 21.0222.02 |  |
| 67 | Построение чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 | 2 | 27.0227.02 |  |
| 68 | Изготовление выкройки прямой юбки в натуральную величину. | 2 | 27.0228.02 |  |
| 69 | Моделирование юбок на основе выкройки прямой юбки. Изменение выкройки основы прямой юбки. | 2 | 28.0228.02 |  |
| 70 | Раскрой прямой юбки. | 2 | 29.0206.03 |  |
| 71 | Подготовка деталей кроя к обработке. | 2 | 06.0306.03 |  |
| 72 | Подготовка юбки к примерке. Проведение примерки. | 2 | 07.0307.03 |  |
| 73 | Обработка вытачек. | 2 | 07.0313.03 |  |
| 74 | Обработка боковых срезов и застежки. | 2 | 13.0313.03 |  |
| 75 | Обработка пояса и верхнего среза. | 2 | 14.0314.03 |  |
| 76 | Обработка нижнего среза. Окончательная отделка. | 2 | 14.0315.03 |  |
| **Самостоятельная работа (6 ч)** |
| 77 | Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1:2. (Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом вподгибку с закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой). | 6 | 20.0320.0320.0321.0321.0321.03 |  |
| **IV четверть (56ч)** |
| 78 | Вводное занятие. | 2 | 27.0327.03 |  |
| **Клешевые юбки (28ч)** |
| 79 |  Анализ образца юбки «Солнце». Планирование работы. | 2 | 27.0328.03 |  |
| 80 | Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную величину. | 4 | 28.0328.0329.0303.04 |  |
| 81 | Анализ образца юбки «полусолнце» | 2 | 03.0403.04 |  |
| 82 | Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и натуральную величину. | 4 | 04.0404.0404.0405.04 |  |
| 83 | Подготовка ткани к раскрою и раскрой клешевых юбок. | 2 | 10.0410.04 |  |
| 84 | Подготовка деталей кроя к обработке. | 2 | 10.0411.04 |  |
| 85 | Обработка боковых срезов. | 2 | 11.0411.04 |  |
| 86 | Обработка верхнего среза обтачкой. | 4 | 12.0417.0417.0417.04 |  |
| 87 | Обработка нижнего среза и окончательная отделка изделия. | 4 | 18.0418.0418.0419.04 |  |
| **Клиньевые юбки (16ч)** |
| 88 | Анализ юбок из клиньев. Планирование работы по пошиву. | 2 | 24.0424.04 |  |
| 89 | Построение чертежа юбки из 6 клиньев в масштабе 1:4 | 2 | 24.0425.04 |  |
| 90 | Построение чертежа юбки из 6 клиньев в натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. | 2 | 25.0425.04 |  |
| 91 | Анализ образца юбки из клиньев с оборкой по нижнему срезу. Планирование работы. | 2 | 26.0415.05 |  |
| 92 | Обработка боковых срезов зигзаг. строчкой. Стачивание деталей. | 2 | 15.0515.05 |  |
| 93 | Обработка пояса. Обработка верхнего среза поясом. | 2 | 16.0516.05 |  |
| 94 | Обработка оборки. Обработка нижнего среза.  | 4 | 16.0517.0522.0522.05 |  |
| **Контрольная работа(10ч)** |
| 95 | Выполнение отдельных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом). | 8 | 22.0523.0523.0523.0524.0529.0529.0529.0530.05 |  |
| 96 | Анализ контрольной работы | 2 | 30.0530.05 |  |

 **Календарно-тематическое планирование 8 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименование раздела и тем** | **Часы учебного времени** | **Дата план** | **Дата факт** |
| **I четверть 81 час** |
| 1 | Вводное занятие  | 2 | 05.0905.09 |  |
| **Сведения о работе швейных машин (8ч)** |
| 2 | Машинные стежки и строчки | 2 | 05.0906.09 |  |
| 3 | Рабочие механизмы швейной машины | 2 | 06.0906.09 |  |
| 4 | Неполадки в работе швейной машины | 2 | 07.0907.09 |  |
| 5 | Чистка и смазка швейной машины | 2 | 07.0912.09 |  |
| **Волокна и ткани (8ч)** |
| 6 | Особенности и свойства натурального шелка | 2 | 12.0912.09 |  |
| 7 | Волокна искусственного шелка и их свойства  | 2 | 13.0913.09 |  |
| 8 | Определение тканей из натурального и искусственного шелка | 2 | 13.0914.09 |  |
| 9 | Синтетические волокна и их свойства | 2 | 14.0914.09 |  |
| **Дополнительные сведения о ткани (6ч)** |
| 10 | Отделка ткани | 2 | 19.0919.09 |  |
| 11 | Возможные дефекты ткани в процессе ее производства | 2 | 19.0920.09 |  |
| 12 | Выбор, подготовка и раскрой ткани для пошива верхней одежды | 2 | 20.0920.09 |  |
| **Сведения об одежде (6ч)** |
| 13 | Стиль и силуэт в одежде  | 2 | 21.0921.09 |  |
| 14 | Фасоны плечевых изделий | 2 | 21.0926.09 |  |
| 15 | Описание фасона изделия | 2 | 26.0926.09 |  |
| **Изготовление блузок (35ч)** |
| 16 | Сведения о блузках. | 1 | 27.09 |  |
| 17 | Прямая блузка без воротника и рукавов. | 1 | 27.09 |  |
| 18 | Снятие мерок для построения чертежа основы прямой блузки. | 2 | 27.0928.09 |  |
| 19 | Построение чертежа в масштабе 1:4 | 2 | 28.0928.09 |  |
| 20 | Построение чертежа в натуральную величину. | 2 | 03.1003.10 |  |
| 21 | Подготовка деталей выкройки к раскрою. | 2 | 03.1004.10 |  |
| 22 | Моделирование блузок на основе прямой блузки. | 2 | 04.1004.10 |  |
| 23 | Изменение выкройки основы прямой блузки.  | 2 | 05.1005.10 |  |
| 24 | Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. | 2 | 05.1010.10 |  |
| 25 | Подготовка деталей к обработке. | 2 | 10.1010.10 |  |
| 26 | Подготовка проведение примерки. | 1 | 11.10 |  |
| 27 | Обработка нагрудных вытачек. | 2 | 11.1011.10 |  |
| 28 | Обработка плечевых срезов. | 2 | 12.1012.10 |  |
| 29 | Обработка среза горловины косой обтачкой. | 2 | 12.1017.10 |  |
| 30 | Обработка боковых срезов | 2 | 17.1017.10 |  |
| 31 | Обработка срезов пройм косой обтачкой. | 2 | 18.1018.10 |  |
| 32 | Обработка нижнего среза.  | 2 | 18.1019.10 |  |
| 33 | Окончательная отделка изделия. | 1 | 19.10 |  |
| 34 | Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, без воротника. | 2 | 19.1024.10 |  |
| 35 | Изменение выкройки основы прямой блузки в масштабе 1:4 | 1 | 24.10 |  |
| **Практическое повторение (12ч)** |
| 36 | Выполнение заказов школы с пооперационным разделение труда | 12 | 24.1025.1025.1025.1026.1026.1026.1031.10. 31.1031.1001.1101.11 |  |
| **Самостоятельная работа (4ч)** |
| 37 | Обработка среза окантовочнымшвом и косой обтачкой. (Выполняется по готовомукрою на образце.) | 4 | 01.1102.1102.1102.11 |  |
| **II четверть 63 часа** |
| 38 | Вводное занятие | 2 | 14.1114.11 |  |
| **Изготовление цельнокроеного платья на основе выкройки прямой блузки (35ч)** |
| 39 | Сведения о платье | 2 | 14.1115.11 |  |
| 40 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья прямого силуэта в масштабе 1:4 | 2 | 15.1115.11 |  |
| 41 | Изготовление выкройки цельнокроеного платья свободного силуэта в масштабе 1:4 | 2 | 16.1116.11 |  |
| 42 | Моделирование выреза горловины в платье без воротника | 2 | 16.1121.11 |  |
| 43 | Обработка среза горловины подкройной обтачкой на образце | 2 | 21.1121.11 |  |
| 44 | Обработка застежки, не доходящей до низа изделия | 2 | 22.1122.11 |  |
| 45 | Обработка разреза для застежки обтачкой на образце | 2 | 22.1123.11 |  |
| 46 | Моделирование и разработка фасонов цельнокроеного платья | 2 | 23.1123.11 |  |
| 47 | Раскрой и пошив цельнокроеного платья | 2 | 28.1128.11 |  |
| 48 | Подготовка платья к примерке | 1 | 28.11 |  |
| 49 | Обработка подкройных обтачек | 2 | 29.1129.11 |  |
| 50 | Обработка нагрудных вытачек | 2 | 29.1130.11 |  |
| 51 | Обработка плечевых срезов | 2 | 30.1130.11 |  |
| 52 | Обработка среза горловины | 2 | 05.1205.12 |  |
| 53 | Обработка боковых срезов | 2 | 05.1206.12 |  |
| 54 | Обработка срезов пройм | 2 | 06.1206.12 |  |
| 55 | Обработка пояса | 2 | 07.1207.12 |  |
| 56 | Обработка нижнего среза | 1 | 07.12 |  |
| 57 | Окончательная отделка изделия | 1 | 12.12 |  |
| **Отделка швейных изделий (22ч)** |
| 58 | Вышивка гладью | 2 | 12.1212.12 |  |
| 59 | Приемы вышивки гладью | 2 | 13.1213.12 |  |
| 60 | Использование цветных ниток в вышивках гладью | 2 | 13.1214.12 |  |
| 61 | Мережка. | 2 | 14.1214.12 |  |
| 62 |  Выполнение мережки «кисточка», «столбик» на образце. | 2 | 19.1219.12 |  |
| 63 | Выполнение мережки «снопик», «раскол» на образце. | 2 | 19.1220.12 |  |
| 64 | Рюши. Соединение рюша с основной деталью на образце. | 2 | 20.1220.12 |  |
| 65 | Воланы. Изготовление выкройки волана к круглому вырезу горловины. | 2 | 21.1221.12 |  |
| 66 | Изготовление выкройки волана к вырезу горловины углом | 2 | 21.1226.12 |  |
| 67 | Изготовление выкройки волана в виде оборки. | 2 | 26.1226.12 |  |
| 68 | Мелкие складочки и защипы. | 2 | 27.1227.12 |  |
| **Самостоятельная работа(4ч)** |
| 69 | Раскрой изделия с использованием готовых лекал. | 4 | 27.1228.1228.1228.12 |  |
| **III четверть 90 часов** |
| 70 | Вводное занятие | 2 | 10.0110.01 |  |
| **Построение основы цельнокроеного платья (6ч)** |
| 71 | Снятие мерок. | 2 | 10.0111.01 |  |
| 72 | Построение чертежа основы цельнокроеного платья 1:4 | 2 | 11.0111.01 |  |
| 73 | Подготовка деталей выкройки платья. | 2 | 16.0116.01 |  |
| **Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий (66ч)** |
| 74 | **Рукава.** Снятие мерок. | 2 | 16.0117.01 |  |
| 75 | Построение чертежа основы длинного прямого рукава и манжеты 1:4 | 2 | 17.0117.01 |  |
| 76 | Виды обработки нижнего среза длинного прямого рукава. | 2 | 18.0118.01 |  |
| 77 | Обработка прямой манжеты. | 2 | 18.0123.01 |  |
| 78 | Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (первый способ) | 2 | 23.0123.01 |  |
| 79 | Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на образце (второй способ) | 2 | 24.0124.01 |  |
| 80 | Обработка нижнего среза рукава замкнутой манжетой на застежке на образце | 4 | 24.0125.0125.0125.01 |  |
| 81 | Обработка нижнего среза рукава резиновой тесьмой на образце | 2 | 30.0130.01 |  |
| 82 | Виды обработки нижнего среза короткого прямого рукава | 2 | 30.0131.01 |  |
| 83 | Обработка нижнего среза короткого прямого рукава имитирующей манжетой | 2 | 31.0131.01 |  |
| 84 | Соединение рукавов с проймами | 2 | 01.0201.02 |  |
| 85 | **Подборта**. Изготовление выкройки подборта, цельнокроеного с бортом. | 2 | 01.0206.02 |  |
| 86 | Изготовление выкройки отрезного подборта для изделий с отворотами | 2 | 06.0206.02 |  |
| 87 | Обработка внутреннего среза подборта швом вподгибку с открытым срезом. | 4 | 07.0207.0207.0208.02 |  |
| 88 | Обработка нижнего среза подборта. | 2 | 08.0208.02 |  |
| 89 | **Воротники.** Построение чертежа воротника – стойки 1:4 | 2 | 13.0213.02 |  |
| 90 | Построение чертежа воротника на стойке. | 2 | 13.0214.02 |  |
| 91  | Построение чертежа отложного воротника | 2 | 14.0214.02 |  |
| 92 | Обработка отложного воротника на образце. | 2 | 15.0215.02 |  |
| 93 | Обработка воротника на стойке | 2 | 15.0220.02 |  |
| 94 | Соединение воротника на стойке с горловиной. | 2 | 20.0220.02 |  |
| 95 | Соединение воротника с горловиной с помощью подкройной обтачки. | 2 | 21.0221.02 |  |
| 96 | Соединение отложного воротника с горловиной в изделиях с застежкой до верха. | 2 | 21.0222.02 |  |
| 97 | Соединение отложного воротника в изделиях с отворотами | 2 | 22.0222.02 |  |
| 98 | **Разметка петель в изделиях с застежкой до верха.** | 2 | 27.0227.02 |  |
| 99 | Разметка петель в изделиях с отворотами | 2 | 27.0228.02 |  |
| 100 | Разметка мест пришивания пуговиц | 2 | 28.0228.02 |  |
| 101 | **Кокетки** и их моделирование. | 2 | 01.0301.03 |  |
| 102 | Соединение кокетки с прямым нижним срезом с основной деталью стачным, накладным и настрочным швами | 2 | 01.0306.03 |  |
| 103 | Соединение кокетки с фигурным или овальным нижним срезом накладным швом | 2 | 06.0306.03 |  |
| 104 | Обработка нижнего среза кокетки оборкой на образце | 2 | 07.0307.03 |  |
| **Практическое повторение (10ч)** |
| 105 | Выполнение заказов школы.  | 10 | 07.0309.0309.0309.0313.0313.0313.0314.0314.0314.03 |  |
| **Самостоятельная работа (6ч)** |
| 106 | Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою). | 6 | 15.0315.0315.0320.0320.0320.03 |  |
| **IV четверть 72 часа** |
| 107 | Вводное занятие  | 2 | 27.0327.03 |  |
| **Изготовление плечевых изделий на основе выкройки цельнокроеного платья (64ч)** |
| 108 | **Блузка с застежкой до верха** | 30 |  |  |
| 109 | Изготовление выкройки блузки с застежкой до верха | 1 | 27.03 |  |
| 110 | Подготовка деталей выкройки к раскрою | 1 | 28.03 |  |
| 111 | Подготовка ткани к раскрою, раскладка деталей и раскрой. | 2 | 28.0328.03 |  |
| 112 | Подготовка деталей блузки к обработке. | 2 | 29.0329.03 |  |
| 113 | Подготовка и проведение примерки | 2 | 29.0303.04 |  |
| 114 | Обработка вытачек | 2 | 03.0403.04 |  |
| 115 | Обработка подбортов | 2 | 04.0404.04 |  |
| 116 | Обработка плечевых срезов | 2 | 04.0405.04 |  |
| 117 | Обработка боковых срезов | 2 | 05.0405.04 |  |
| 118 | Обработка воротника | 2 | 10.0410.04 |  |
| 119 | Соединение воротника с горловиной изделия | 2 | 10.0411.04 |  |
| 120 | Обработка рукавов | 2 | 11.0411.04 |  |
| 121 | Соединение рукавов с проймами | 2 | 12.0412.04 |  |
| 122 | Обработка нижнего среза | 2 | 12.0417.04 |  |
| 123 | Разметка и обработка петель, пришивание пуговиц. | 2 | 17.0417.04 |  |
| 124 | Окончательная отделка | 2 | 18.0418.04 |  |
| 125 | **Сведения о халатах.** | 34 |  |  |
| 126 | Халат с отложным воротником | 2 | 18.0419.04 |  |
| 127 | Изготовление выкройки халата в масштабе 1:4 | 2 | 19.0419.04 |  |
| 128 | Изготовление выкройки детского халата  | 2 | 24.0424.04 |  |
| 129 | подготовка к обработке | 2 | 24.0425.04 |  |
| 130 | Обработка и соединение кокетки с основными деталями полочек | 2 | 25.0425.04 |  |
| 131 | Обработка и соединение кокетки с основной деталью спинки | 2 | 26.0426.04 |  |
| 132 | Обработка плечевых срезов | 2 | 26.0415.05 |  |
| 133 | Обработка боковых срезов | 2 | 15.0515.05 |  |
| 134 | Обработка воротника и подбортов | 2 | 16.0516.05 |  |
| 135 | Соединение воротника с горловиной. Обтачка подборта | 2 | 16.0517.05 |  |
| 136 | Обработка нижнего среза | 2 | 17.0517.05 |  |
| 137 | Обработка рукавов | 2 | 22.0522.05 |  |
| 138 | Соединение рукава с проймами | 2 | 22.0523.05 |  |
| 139 | Обработка карманов | 2 | 23.0523.05 |  |
| 140 | Соединение карманов с основными деталями полочек | 2 | 24.0524.05 |  |
| 141 | Разметка, обработка петель и пришивание пуговиц | 2 | 24.0529.05 |  |
| 142 | Окончательная отделка изделия. | 2 | 29.0529.05 |  |
| **Контрольная работа (6ч)** |
| 143 | Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе **1:2.** | 4 | 30.0530.0530.0531.05 |  |
| 144 | Анализ контрольной работы | 2 | 31.0531.05 |  |

**Календарно-тематическое планирование 9 класс**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование раздела и тем** | **Часы учебного времени** | **Дата план** | **Дата факт** |
| **I четверть 81 час** |
| 1 | Вводное занятие. | 2 | 05.0905.09 |  |
| **Промышленные швейные машины 20ч** |
| 2 | Машинные стежки и строчки. | 2 | 05.0906.09 |  |
| 3 | Виды и обозначения швейных машин. | 2 | 06.0906.09 |  |
| 4 | Общие сведения о швейных машинах. | 2 | 07.0907.09 |  |
| 5 | Прямострочные одноигольная и двухигольная швейная машина.  | 3 | 07.0912.0912.09 |  |
| 7 | Прямострочная швейная машина однониточного цепного стежка. | 2 | 12.0913.09 |  |
| 8 | Обметочная швейная машина. | 2 | 13.0913.09 |  |
| 9 | Швейные машины потайного стежка. | 2 | 14.0914.09 |  |
| 10 | Петельные, закрепочные и пуговичные швейные машины-полуавтоматы. | 2 | 14.0919.09 |  |
| 11 | Приспособления к промышленным швейным машинам. | 3 | 19.0919.0920.09 |  |
| **Волокна, ткани и нетканые материалы 15 ч** |
| 12 | Получение, свойства и применение синтетических волокон. | 2 | 20.0920.09 |  |
| 13 | Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. | 2 | 21.0921.09 |  |
| 14 | Сведения о классификации тканей. | 2 | 21.0926.09 |  |
| 15 | Определение волокнистого состава тканей. | 2 | 26.0926.09 |  |
| 16 | Технологические свойства тканей из синтетических волокон. | 3 | 27.0927.0927.09 |  |
| 17 | Дополнительные сведения о тканях из натуральных волокон. | 2 | 28.0928.09 |  |
| 18 | Нетканые материалы. | 2 | 28.0903.10 |  |
| **Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 18ч** |
| 19 | Моделирование рукавов. | 1 | 03.10 |  |
| 2021 | Обработка нижнего среза рукава «фонарик» резиновой тесьмой с образованием одинарной оборки. | 22 | 03.1004.1004.1004.10 |  |
| 2223 | Обработка нижнего среза рукава «фонарик» резиновой тесьмой с образованием двойной оборки. | 22 | 05.1005.1005.1010.10 |  |
| 24 | Плосколежащие воротники. | 1 | 10.10 |  |
| 2526 | Обработка плосколежащего воротника на образце. | 22 | 10.1011.1011.1011.10 |  |
| 2728 | Соединение плосколежащего воротника с горловиной изделия двойной косой обтачкой. | 22 | 12.1012.1012.1017.10 |  |
| **Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 13ч** |
| 29 | Платье отрезное по линии талии или бедер. | 2 | 17.1017.10 |  |
| 30 | Изготовление выкройки отрезного платья по линии талии в масштабе 1:4 | 2 | 18.1018.10 |  |
| 31 | Изготовление выкройки отрезного платья по линии бедер в масштабе 1:4 | 3 | 18.1019.1019.10 |  |
| 32 | Соединение лифа с юбкой стачным швом (с вытачками) | 2 | 19.1024.10 |  |
| 33 | Соединение лифа с юбкой стачным швом (со сборками) | 2 | 24.1024.10 |  |
| 34 | Соединение лифа с юбкой накладным швом. | 2 | 25.1025.10 |  |
| **Практическое повторение 9ч** |
| 353637383940414243 | Выполнение заказов школы. **Пошив постельного белья**Раскрой и пошив простыни.Обработка поперечных срезов.Раскрой и пошив наволочки.Обработка поперечных и долевых срезов.Раскрой и пошив пододеяльника.Обработка поперечных и долевых срезов.Обработка выреза. | 111111111 | 25.1026.1026.1026.1031.1031.1031.1001.1101.11 |  |
| **Самостоятельная работа 4ч** |
| 44 | Отдельные операции по пошиву платья в масштабе 1 : 2. (Вы­полняется по готовому крою.) | 22 | 01.1102.1102.1102.11 |  |
| **II четверть 63ч** |
| 45 | Вводное занятие | 2 | 14.1114.11 |  |
| **Пошив платья, отрезного по линии талии 20ч** |
| 46 | Разработка фасонов платья, отрезного по линии талии или по линии бедер. | 1 | 14.11 |  |
| 47 | Раскрой и подготовка деталей кроя к обработке платья.  | 2 | 15.1115.11 |  |
| 48 | Проведение примерки платья. | 1 | 15.11 |  |
| 49 | Обработка платья после примерки. | 2 | 16.1116.11 |  |
| 50 | Обработка нагрудных, плечевых и талиевых вытачек на деталях кроя. | 2 | 16.1121.11 |  |
| 51 | Обработка плечевых срезов лифа. | 2 | 21.1121.11 |  |
| 52 | Обработка боковых срезов лифа. | 2 | 22.1122.11 |  |
| 53 | Обработка среза горловины. | 2 | 22.1123.11 |  |
| 54 | Обработка боковых срезов полотнищ юбки. | 2 | 23.1123.11 |  |
| 55 | Соединение лифа с юбкой. | 2 | 28.1128.11 |  |
| 56 | Обработка нижнего среза изделия. | 1 | 28.11 |  |
| 57 | Окончательная отделка изделия. | 1 | 29.11 |  |
| **Работа с готовыми выкройками и чертежами одежды в журналах мод 6ч** |
| 58 | Изготовление выкроек по чертежам одежды в натуральную величину. | 2 | 29.1129.11 |  |
| 59 | Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину. | 2 | 30.1130.11 |  |
| 60 | Изготовление выкроек по чертежам одежды в уменьшенном масштабе. | 2 | 30.1105.12 |  |
| **Организация труда и производства на швейных предприятиях 4ч** |
| 6162 | Виды производства и структура швейного предприятия.Основные рабочие профессии швейного производства. | 11 | 05.1205.12 |  |
| 63 | Сведения о трудовом законодательстве. | 1 | 06.12 |  |
| 64 | Безопасность труда на швейных предприятиях. | 1 | 06.12 |  |
|  | **Технология изготовления прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 14ч** |
| 65 | Изготовление лекал и раскрой деталей швейных изделий. | 1 | 06.12 |  |
| 66 | Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. | 2 | 07.1207.12 |  |
| 6768 | Обработка среза проймы подкройной обтачкой на образце. | 22 | 07.1212.1212.1212.12 |  |
| 69 | Сведения об изделиях с рукавами рубашечного покроя. | 2 | 13.1213.12 |  |
| 70 | Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья. | 1 | 13.12 |  |
| 7172 | Соединение рукава рубашечного покроя с проймой. | 22 | 14.1214.1214.1219.12 |  |
| **Технология изготовления поясных швейных изделий, применяемая в массовом производстве одежды 6ч** |
| 73 | Сведения о верхней поясной одежде. | 1 | 19.12 |  |
| 74 | Ткани для пошива поясных швейных изделий. | 2 | 19.1220.12 |  |
| 75 | Изготовление лекал и раскрой деталей поясных швейных изделий. | 2 | 20.1220.12 |  |
| 76 | Последовательность пошива поясных швейных изделий. | 1 | 21.12 |  |
| **Практическое повторение 7ч** |
| 77787980818283 | Выполнение заказов школы (изготовление карнавальных костюмов)Выбор фасона изделия.Раскрой и пошив изделия:платье, юбка, брюки, блузка.Окончательная отделка изделия. | 1111111 | 21.1221.1226.1226.1226.1227.1227.12 |  |
| **Самостоятельная работа 4ч** |
| 8485 | Пошив платья, отрезного по линии бедер в масштабе 1:4 по готовому крою. | 22 | 27.1228.1228.1228.12 |  |
| **III четверть 90 ч** |
| 86 | Вводное занятие. | 2 | 10.0110.01 |  |
| **Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 64ч** |
| 87 | Обработка шлевок. | 2 | 10.0111.01 |  |
| 88 | Обработка шлевок для юбки на образце.  | 2 | 11.0111.01 |  |
| 89 | Обработка гладких накладных карманов. | 2 | 16.0116.01 |  |
| 9091 | Обработка гладкого накладного кармана на образце. | 32 | 16.0117.0117.0117.0118.01 |  |
| 9293 | Обработка гладкого накладного кармана (верхний срез обработан подкройной обтачкой) | 22 | 18.0118.0123.0123.01 |  |
| 94 | Соединение срезов поясного изделия «джинсовым швом» | 2 | 23.0124.01 |  |
| 95 | Выполнение настрочного шва с двумя отделочными строчками на образце. | 3 | 24.0124.0125.01 |  |
| 96 | Обработка застежки в среднем шве. | 2 | 25.0125.01 |  |
| 9798 | Обработка застежки в среднем шве тесьмой молнией на образце. | 22 | 30.0130.0130.0131.01 |  |
| 99 | Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом. | 2 | 31.0131.01 |  |
| 100101 | Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом (первый способ) | 32 | 01.0201.0201.0206.0206.02 |  |
| 102103 | Обработка верхнего среза поясного изделия притачным поясом (второй способ) | 22 | 06.0207.0207.0207.02 |  |
| 104105 | обработка верхнего среза поясного изделия кулиской под резиновую тесьму. | 23 | 08.0208.0208.0213.0213.02 |  |
| 106107 | Обработка верхнего среза юбки кулиской под резиновую тесьму на образце. | 22 | 13.0214.0214.0214.02 |  |
| 108 | Обработка нижнего среза юбки. | 2 | 15.0215.02 |  |
| 109 | Обработка нижних срезов брюк. | 2 | 15.0220.02 |  |
| 110111 | Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку на образце. | 32 | 20.0220.0221.0221.0221.02 |  |
| 112113 | Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной манжетой на образце. | 22 | 22.0222.0222.0227.02 |  |
| 114115 | Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой на образце. | 23 | 27.0227.0228.0228.0228.02 |  |
| **Практическое повторение 20ч (подготовка к экзамену)** |
| 116 | **Анализ образца фартука на поясе с оборкой. Планирование работы по пошиву.** | 1 | 01.03 |  |
| 117 | Обработка оборки. | 1 | 01.03 |  |
| 118 | Соединение оборки с деталью фартука. | 1 | 01.03 |  |
| 119 | Обработка пояса. | 1 | 06.03 |  |
| 120 | Обработка верхнего среза фартука поясом. | 1 | 06.03 |  |
| 121 | Окончательная отделка фартука. | 1 | 06.03 |  |
| 122 | **Анализ образца ночной сорочки. Планирование работы по пошиву.** | 1 | 07.03 |  |
| 123 | Обработка плечевых срезов сорочки. Обработка среза горловины. | 2 | 07.0307.03 |  |
| 124125 | Обработка боковых срезов верхней части сорочки. Обработка нижних срезов рукавов.  | 11 | 09.0309.03 |  |
| 126 | Обработка боковых срезов нижней части ночной сорочки.  | 1 | 09.03 |  |
| 127 | Соединение верхней и нижней части ночной сорочки. | 1 | 13.03 |  |
| 128 | Обработка нижнего среза ночной сорочки. Окончательная обработка. | 1 | 13.03 |  |
| 129 | **Анализ образца клиньевой юбки с оборкой. Планирование работы.** | 1 | 13.03 |  |
| 130 | Соединение клиньев юбки, обмётывание. | 1 | 14.03 |  |
| 131 | Обработка оборки. | 1 | 14.03 |  |
| 132 | Соединение оборки с юбкой. | 1 | 14.03 |  |
| 133 | Обработка верхнего среза юбки кулиской. | 1 | 15.03 |  |
| 134 | Окончательная обработка юбки. | 1 | 15.03 |  |
|  | **Самостоятельная работа 4ч** |  |  |  |
| 135 |  Выполнение отдельных операций без предварительного смётывания. | 4 | 15.0320.0320.0320.03 |  |
| **IV четверть 72 часа** |
| 136 | Вводное занятие. | 2 | 27.0327.03 |  |
| **Изготовление брюк на основе готовой выкройки 44ч** |
| 137 | Прямые брюки с застежкой в среднем шве. | 2 | 27.0328.03 |  |
| 138 | Анализ изделия и планирование работы. | 2 | 28.0328.03 |  |
| 139 | Изготовление выкройки прямых брюк. | 3 | 29.0329.0329.03 |  |
| 140142 | Подготовка ткани к раскрою, раскладка выкройки и раскрой. | 22 | 03.0403.0403.0404.04 |  |
| 143 | Подготовка деталей кроя к обработке и примерке. | 2 | 04.0404.04 |  |
| 144 | Проведение примерки брюк. | 2 | 05.0405.04 |  |
| 145 | Обработка шлевок. | 3 | 05.0410.0410.04 |  |
| 146 | Обработка накладных карманов. | 2 | 10.0411.04 |  |
| 147 | Обработка пояса. | 2 | 11.0411.04 |  |
| 148 | Обработка вытачек. | 2 | 12.0412.04 |  |
| 149 | Соединение карманов с деталями передних половинок. | 2 | 12.0417.04 |  |
| 150 | Обработка боковых срезов. | 3 | 17.0417.0418.04 |  |
| 151 | Обработка шаговых срезов. | 2 | 18.0418.04 |  |
| 152 | Обработка среднего среза. | 2 | 19.0419.04 |  |
| 153 | Обработка застежки. | 2 | 19.0424.04 |  |
| 154 | Обработка среза сидения. | 2 | 24.0424.04 |  |
| 155 | Обработка верхнего среза. | 3 | 25.0425.0425.04 |  |
| 156 | Обработка нижнего среза. | 2 | 26.0426.04 |  |
| 157 | Окончательная отделка изделия. | 2 | 26.0415.05 |  |
| **Практическое повторение 22ч (подготовка к экзамену)** |
| 158 | Анализ образца коротких прямых брюк с цельнокроеной кулиской. Планирование работы по пошиву брюк. | 1 | 15.05 |  |
| 159 | Обработка накладных карманов. | 1 | 15.05 |  |
| 160 | Обработка боковых срезов. | 1 | 16.05 |  |
| 161 | Соединение накладных карманов с основными деталями изделия. | 1 | 16.05 |  |
| 162 | Обработка шаговых срезов. | 1 | 16.05 |  |
| 163 | Обработка среднего среза. | 1 | 17.05 |  |
| 164 | Обработка верхнего среза цельнокроеной кулиской. | 2 | 17.0517.05 |  |
| 165 | Обработка нижних срезов. | 1 | 22.05 |  |
| 166 | Окончательная отделка изделия. | 1 | 22.05 |  |
| 167 | **Анализ образца летнего сарафана. Планирование работы.** | 2 | 22.0523.05 |  |
| 168 | Соединение деталей сарафана, обмётывание. | 2 | 23.0523.05 |  |
| 169 | Обработка бретелей. | 2 | 24.0524.05 |  |
| 170 | Обработка верхнего среза сарафана. Втачивание бретелей. | 2 | 24.0529.05 |  |
| 171 | Обработка нижнего среза сарафана оборкой. | 2 | 29.0529.05 |  |
| 172 | Окончательная обработка сарафана. | 2 | 30.0530.05 |  |
| **Контрольная работа 4ч** |
| 173174 | Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. (По выбору учащихся) | 22 | 30.0531.0531.0531.05 |  |

**Требования к уровню подготовки обучающихся**

***Должны владеть компетенциями:***

- информационно-коммуникативными (умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде);

- социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность);

- эмоционально-ценностными (умение быть упорными и стойкими перед возникшими трудностями).

***Должны******знать/понимать****:*

-строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий.

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов;

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций.

***Должны уметь:***

*-* распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, выполнять мелкий ремонт одежды.

-рационально организовывать рабочее место;

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготов­ления изделия;

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, при­способлений, машин и оборудования;

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру­ментами, машинами и оборудованием;

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали).

***использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности***

 ***и по­вседневной жизни:***

- мелкого ремонта изделий из различных материалов;

- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных инструментов;

- обеспечения безопасности труда.

 **Формы оценивания:**

Учитель должен подходить к оценочному баллу индивидуально, учитывая при оценочном суждении следующие моменты:

* Качество изготовленного школьником объекта работы и правильность применявшихся им практических действий (анализ работы).
* Прилежание ученика во время работы.
* Степень умственной отсталости.
* Уровень патологии органов зрения, слуха и речи.
* Уровень физического развития ученика.

**За теоретическую часть:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминалогии.

**Оценка «4»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «3»** ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.

**Оценка «2»** ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.

**За практическую работу:**

**Оценка «5»** ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «4»** ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.

**Оценка «3»** ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.

**Оценка «2»** ставится ученику, если работа не выполнена.

**Контроль.**

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой четверти после проведения практического повторения.

**Учебно-методическое обеспечение**

***Основная литература:***

1. Картушина Г.Б. Технология. Швейное дело. 5,6,7,8,9 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида М.: - Просвещение, 2012 г.

2. Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Рабочая тетрадь по швейному делу 5,6,7 класс. – М.; Просвещение, 2009.

***Дополнительная литература:***

1. Арефьев И. П. Занимательные уроки технологии для девочек, 5 класс. Пособие для учителей. М.: - Школьная пресса, 2006

2.Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. - М.: Легпромбытиздат, 1993.

3. Ильина Н. Н. 100 психологических тестов и упражнений для подготовки ребенка к школе. - М.: ООО «Дельта», 2005 г.

4. Исаев В.В. Оборудование швейных предприятий. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1998